***ООО «МОНТАЖ»***

***г.Набережные Челны***

***(8552) 779175, 779171***

***www.montag16.ru***

***e-mail : 423815@mail.ru***

**Прайс**

**С 01.05.2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Изделие** | **толщина** | **Цена за метр с НДС** |
| **Лоток неперфорированный/перфорированный с защелкивающийся****крышкой (аналог ДКС)** | **50\*50** | **0,55 мм** | **88** |
| **50\*50** | **0,7 мм** | **95** |
| **100\*50** | **0,55 мм** | **105** |
| **100\*50** | **0,7 мм** | **135** |
| **100\*100** | **0,7 мм** | **250** |
| **150\*50** | **0,55 мм** | **140** |
| **150\*50** | **0,7 мм** | **160** |
| **150\*100** | **0,7 мм** | **315** |
| **200\*50** | **0,7 мм** | **191** |
| **200\*100** | **0,7 мм** | **376** |
| **Лоток неперфорированный** | **300\*50** | **0,7 мм** | **276** |
| **300\*100** | **0,7 мм** | **450** |
| **400\*50** | **0,8 мм** | **390** |
| **400\*100** | **0,8 мм** | **680** |
| **Крышка на лоток** | **50** | **0,55 мм** | **50** |
|  | **100** | **0,55 мм** | **85** |
|  | **150** | **0,55 мм** | **100** |
|  | **200** | **0,55 мм** | **140** |

***При покупке за наличный расчет – скидка 10%***

**Лоток кабельный с защелкивающийся крышкой.**

Предлагаемые компанией ООО «Монтаж» кабельные короба с защелкивающейся крышкой являются разновидностью замковых коробов. За счет увеличения толщины металла основания короба и крышки достигается повышенная прочность короба, увеличиваются скорость и удобство монтажа. Именно поэтому короба можно использовать в районах с тяжелыми условиями эксплуатации и при повышенных ветровых нагрузках.

**Лоток кабельный с защелкивающийся крышкой: ассортимент**

Мы можем изготовить кабельный лоток любой длины. Их надежное соединение обеспечивается (тип папка- мамка) болт, гайка, шайба (метизы не входят в комплект поставки). Фиксация крышки на короб металлический с крышкой осуществляется за счет замкового профилирования бортов основания короба и крышки.
 **Лоток кабельный с защелкивающийся крышкой: достоинства**

Ключевые преимущества, которыми обладает короб металлический с крышкой, очевидны:

* достаточная прочность всей конструкции - это гарантирует устойчивость изделия практически в любых условиях эксплуатации;
* соединительные элементы обладают достаточными характеристиками для обеспечения активного использования, при этом открывать и закрывать короб металлический с крышкой удобно и легко;
* широкий выбор различных модификаций изделия, позволяющий эксплуатировать его в самых разных (в том числе труднодоступных) местах.