***ООО «МОНТАЖ»***

***г.Набережные Челны***

***(8552) 779175, 779171***

***www.montag16.ru***

**Прайс**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Изделие** | **Кол-во болтов и гаек на лоток** | **Цена за метр с НДС** |
| **Лоток неперфорированный/перфорированный с защелкивающийся**  **крышкой (аналог ДКС)** | **50\*50** | **3** | **95** |
| **100\*50** | **3** | **120** |
| **100\*100** | **5** | **218** |
| **150\*50** | **3** | **140** |
| **150\*100** | **5** | **290** |
| **200\*50** | **3** | **170** |
| **200\*100** | **5** | **325** |
| **300\*50** | **3** | **285** |
| **Лоток неперфорированный** | **300\*100** | **5** | **445** |
| **400\*50** | **3** | **335** |
| **400\*100** | **5** | **625** |
| **Крышка на лоток** | **50** |  | **60** |
|  | **100** |  | **85** |
|  | **150** |  | **105** |
|  | **200** |  | **135** |

**Лоток кабельный с защелкивающийся крышкой.**   
  
Предлагаемые компанией ООО «Монтаж» кабельные короба с защелкивающейся крышкой являются разновидностью замковых коробов. За счет увеличения толщины металла основания короба и крышки достигается повышенная прочность короба, увеличиваются скорость и удобство монтажа. Именно поэтому короба можно использовать в районах с тяжелыми условиями эксплуатации и при повышенных ветровых нагрузках.  
  
**Лоток кабельный с защелкивающийся крышкой: ассортимент**  
  
Мы можем изготовить кабельный лоток любой длины. Их надежное соединение обеспечивается (тип папка- мамка) болт, гайка, шайба (метизы не входят в комплект поставки). Фиксация крышки на короб металлический с крышкой осуществляется за счет замкового профилирования бортов основания короба и крышки.  
 **Лоток кабельный с защелкивающийся крышкой: достоинства**  
  
Ключевые преимущества, которыми обладает короб металлический с крышкой, очевидны:

* достаточная прочность всей конструкции - это гарантирует устойчивость изделия практически в любых условиях эксплуатации;
* соединительные элементы обладают достаточными характеристиками для обеспечения активного использования, при этом открывать и закрывать короб металлический с крышкой удобно и легко;
* широкий выбор различных модификаций изделия, позволяющий эксплуатировать его в самых разных (в том числе труднодоступных) местах.